**Приложение №2**

**к договору поставки № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку зуб сменный твёрдосплавный KCR32 с припоем для дисковых пил линии EWD.

1. **Наименование товара, количество**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование товара | Каталожный номер производителя | Ед. изм. | Кол-во | Сроки поставки |
| 1 | зуб сменный твёрдосплавный с припоем KCR32 13,0х6,0х4,0 | 38376-DA | шт | 3000 |  |
| 2 | зуб сменный твёрдосплавный с припоем KCR32 10,5х6,0х4,0 | 60589-DA | шт | 6000 |  |

1. **Технические характеристики:**

Зуб сменный твёрдосплавный должен быть изготовлен из высокотвёрдого карбида вольфрама марки KCR32 с нанесённым на зуб припоем.

1. **Функциональное назначение:** Зуб сменный твёрдосплавный с припоем предназначен для замены изношенных твёрдосплавных зубов на дисковых пилах используемых на линии EWD станки FZ5, FR15, DWK, FR12, FVHTK.
2. **Требования к безопасности:** товар должен соответствовать требованиям Директивы по машинному оборудованию 2006/42/ЕС, Директивы по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС, стандартам EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6, EN 61000-6-2.
3. **Требования к качеству:** товар должен быть новым (не восстановленным, не бывшим в употреблении). Товар должен соответствовать техническим характеристикам, заявленным производителем.

**6. Требования к упаковке, маркировке, отгрузке:** тара и упаковка должны соответствовать требованиям завода-изготовителя. упаковка должна обеспечивать сохранность товара от повреждений и загрязнений при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и складировании. Кроме того, упаковка должна отвечать требованиям нормативной документации, в т.ч. каждое изделие должно иметь четкую маркировку, на которой должны быть указаны следующие характеристики:

1) наименование страны-поставщика; 2) наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение (почтовый адрес) и товарный знак; 3) наименование изделия; 4) номер или серия изделия (при наличии); 5) дата выпуска (месяц и год); 6) обозначение государственного стандарта, требованиям которого соответствует изделие или набор (при наличии); 7) штриховой код (при наличии).

**7. Гарантийный срок:** гарантийный срок на товар должен быть не менее срока установленного изготовителем товара или поставщиком товара в предоставляемом поставщиком гарантийном сертификате и должен быть не менее 3 месяцев.

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **Генеральный директор**  **АО «Краслесинвест»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** **Шубин О.В.** |

М.П. М.П.

|  |
| --- |
|  |