***Идентификационные характеристики устройства определения качества – сканер FinScan***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | | **Количество** | **Местонахождение** | | | **Состояние** | **Примечания** | |
| 1 | Рама 1D | | 1 | Линия сырой сортировки 2 | | | Смонтирована, внешних повреждений не имеет | Отсутствует несколько ремней ускорителей | |
| 2 | Рама 3D | | 1 | Линия сырой сортировки 2 | | | Смонтирована, внешних повреждений не имеет | Отсутствует несколько ремней ускорителей | |
| 3 | Фоновые экраны | |  | Линия сырой сортировки 2 | | | Смонтированы, внешних повреждений не имеют |  | |
| 4 | Передвижная  стойка | | 1 | Помещение  КИПиА | дежурного | слесаря | Повреждено основание стойки, оборудования в стойке нет |  | |
| 5 | Калибровочная  доска | | 1 | Линия сырой сортировки 2 | | | Внешних повреждений не имеет |  | |
| Электронные компоненты | | | | | | | | | |
| 6 | Камеры | | 12 | Линия сырой сортировки 2 | | | Смонтированы, имеются замечания см. ниже | Замечаний по кронштейнам нет,  кабели смонтированы и подключены в полном объеме | |
| 6.1 | Камера 1, передняя кромка | | 1 | Рама 3D линии сырой сортировки 2 | | | Разбито стекло объектива, необходима замена |  | |
| 7 | Энкодеры | | 3 | Линия сырой сортировки 2 | | | Смонтированы, внешних повреждений не имеют | Замечаний по соединению с валами нет, муфты  повреждений не имеют, кабели смонтированы и подключены в полном объеме | |
| 8 | Толщиномер  верхний | | 1 | Линия сырой сортировки 2 | | | Смонтирован, внешних повреждений не имеет | кабель смонтирован и подключен | |
| 8.1 | Толщиномер  нижний | | 1 | Склад | | | Не установлен | Датчик находится на складе; кабель  смонтирован, на складе не обнаружен | не |
| 9 | Лампы | |  | Линия сырой сортировки 2 | | | Установлены в четырех корпусах | Лампы дневного света П-образные,  работоспособность не проверялась | |
| 10 | Выносной дисплей | | 1 | Линия сырой сортировки 2 | | | Смонтирован, внешних повреждений не имеет |  | |
| 11 | Шкаф камер 1D | | 1 | Линия сырой сортировки 2 | | | Смонтирован, внешних повреждений не имеет |  | |
| 11.1 | Шкаф камер 3D | | 1 | Линия сырой сортировки 2 | | | Смонтирован, внешних повреждений не имеет |  | |
| 12 | Кабели | |  |  | | |  | Оптоволоконный кабель проброшен, необходима диагностика, возможно потребуется перемонтаж,  т.к. есть вопросы по целесообразности установки компьютерного шкафа в складском помещении; | |
| 12.1 |  | |  |  | | |  | кабели питания системы так же проброшены,  необходима диагностика и при необходимости перемонтаж; | |
| 12.2 |  | |  |  | | |  | по кабелям подключения камер и энкодеров  замечаний нет, требуется диагностика при запуске системы в эксплуатацию; | |
| 12.3 |  | |  |  | | |  | отсутствует кабель подключения нижнего  толщиномера | |
| Пневматика (проверка герметичности не осуществлялась в связи с отсутствием воздуха на линии в момент диагностики) | | | | | | | | | |
| 13 | Цилиндры подъема  ламп | | 8 | Линия сырой сортировки 2 | | | Смонтированы, внешних повреждений не имеют | Проверка герметичности не осуществлялась | |
| 14 | Трубки и тройники | |  | Линия сырой сортировки 2 | | | Смонтированы, внешних повреждений не имеют | Проверка герметичности не осуществлялась | |
| 15 | Клапан | подъема | 2 | Линия сырой сортировки 2 | | | Смонтированы, внешних повреждений не имеют | Проверка герметичности не осуществлялась | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ламп | |  |  | | |  |  |
| 16 | Клапан  экранов | обдува | 2 | Линия сырой сортировки 2 | | | Смонтированы, внешних повреждений не имеют | Проверка герметичности не осуществлялась |
| 17 | Таймер экранов | обдува | 2 | Линия сырой сортировки 2 | | | Смонтированы, внешних повреждений не имеют |  |
| Компьютерный шкаф (установлен в помещении склада КИПиА), задняя дверь заперта на ключ, местонахождение ключа неизвестно | | | | | | | | |
| 18 | PC | | 3 | Склад | | | Смонтирован, внешних повреждений не имеет, имеются замечания по комплектации | Необходима проверка всех трех компьютеров, т.к. отсутствуют некоторое комплектующие компьютеров и вскрыты все верхние крышки  системных блоков |
| 19 | UPS | | 1 | Помещение  КИПиА | дежурного | слесаря | демонотирован, внешних повреждений не имеет |  |
| 20 | Сетевой  переключатель | | 1 |  | | | На момент проверки отсутствовал |  |
| 21 | КВМ | | 1 |  | | | На момент проверки отсутствовал |  |
| АРМ технолога – оборудование отсутствует, информации нет | | | | | | | | |

**Состояние реализуемого имущества согласно справке о техническом состоянии:**

1. Состояние исправное
2. Комплектное
3. Частично смонтировано, частично находится в транспортировочных ящиках на складах Продавца

С момента поставки (2012 год) и монтажа (2014 год) оборудование физически не эксплуатируется.