**Приложение №1**

**к договору поставки № \_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **Производитель** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед., в**  **рублях, в т.ч.**  **НДС20%/**  **без НДС** | **Итоговая стоимость, в**  **рублях, в т.ч.**  **НДС 20%/без НДС** |
| 1 | Смазка пластичная | Консистенция по NLGI – 1,5 (1–2);Тип базового масла – минеральное;Тип загустителя – полимочевина, сульфонат кальция;Вязкость кинематическая при 40°C – 490 мм²/с;Пенетрация при 25°C – 29–31 мм;Температура каплепадения, С ≥ 240°C;Диапазон рабочих температур – –20°C… +180°C;Область применения – смазка подшипников прессующих вальцов пресс-грануляторов. |  | кг | 1800 |  |  |
| 2 | Паста термостойкая антикоррозионная | Консистенция по NLGI – 1;  Тип базового масла – минеральное;  Тип загустителя – гель;  Вязкость базового масла при 40°C – 70 мм²/с;  Пенетрация при 25°C – 31– 34 мм;  Плотность при 20°C – 1.3–1,5 г/см³;  Диапазон рабочих температур – –40°C… +1400 °C;  Область применения – смазывание высоконагруженных резьбовых и разъёмных соединений из стали, нержавеющей стали или цветных металлов пресс-грануляторов. |  | кг | 50 |  |  |
| 3 | Масло гидравлическое | Тип – HLP 68;  Вязкость кинематическая при 40°C – 68 мм²/с;  Вязкость кинематическая при 100°C – 8,8 мм²/с;  Индекс вязкости – ≥ 95;  Плотность при 15°C – 0,88 г/см³;  Температура начала застывания – –24°C;  Температура вспышки – > 250°C;  Воздухоотделительная способность при 50°C – 10 мин;  Воздухоотделительная способность при 54°C – 40 мин |  | л | 600 |  |  |
| **Итого:** | | | | | | |  |

**Всего (прописью): ­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Срок поставки партии Товара: 45 (сорок пять) дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика
2. Место поставки: Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский район, Богучанский сельсовет, с. Богучаны, территория урочище Абакан, ул. Абаканская, 30 (23 км по автодороге Богучаны-Манзя, 3 км восточнее д. Ярки, ЛПК АО «Краслесинвест»).

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **Генеральный директор**  **АО «Краслесинвест»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** О.В. Шубин |

М.П. М.П.